**Питања у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

У техничкој спецификацији ЈНМВ 15/2016 за Набавку и уградњу дизел електро агрегата је наведено:  
кВА максимално 420  
кВА континуирано 420

Максимална снага је увек 10% већа од континуиране. Молила бих Вас да проверите и усагласите захтеване параметре.

Молим Вас да дефинишете да ли је агрегат за спољну или унутрашњу монтажу тј, да ли је опкољен или отворен? 

Наведено је да у цену улази демонтажа старог и монтажа новог агрегата. Да би понуда била адекватна, потребно је обићи локацију (место демонтаже/монтаже). Колеге би обишле место уградње, када Ви одобрите.

**Одговори у вези јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња електро дизел агрегата ЈНМВ 15/2016**

За потребе Болнице потребан нам је електро дизел агрегат максималне снаге 420 ква. Континуирано:420 kVA неће бити одлучујући фактор те наручилац из документације избацује ставку • kVa континуирано:420 kVA

Електро дизел агрегат треба да буде у отвореној варијанти, јер постоји израђена просторија за њега.

Понуђач може да посети локацију на којој ће се демонтирати стари и поставити нови дизел електро агрегат сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. Контакт особа је Стефановић Бранислав, број телефона је 060/85-00-115